Как сделать / Функции панели управления

# Работа панели управления

Панель управления состоит из трех частей: жидкокристаллического дисплея (ЖК-панель), световых индикаторов и кнопок. ЖК-панель и световые индикаторы сообщают вам о текущем состоянии принтера. С помощью кнопок панели управления вы можете задавать настройки принтера, следить за расходными материалами и распечатывать тестовую страницу. Однако, настройки вашего приложения и драйвера принтера обычно подавляют настройки, заданные с панели управления.

> 1. ЖК-панель (LCD panel)
> 2. Кнопка Up(Вверх)
> 3. Кнопка Enter (Ввод)
> 4. Кнопка Down (Вниз)
> 5. Кнопка Back (Назад)
> 6. Кнопка Job Cancel (Отмена задания)
> 7. Кнопка Start/Stop (Старт/Стоп)
> 8. Индикатор Ready (Готов)
> 9. Индикатор Error (Ошибка)
> 10. Индикатор Data (Данные)

1 | ЖК-панель (LCD panel): | Выдает сообщения о состоянии принтера и настройках меню панели управления.
2, 3, 4, 5 | Кнопки Up(Вверх) / Enter (Ввод)/ Down (Вниз)/ Back (Назад): | Используйте эти кнопки для доступа к меню панели управления, где вы сможете задавать настройки и следить за состоянием расходных материалов. За инструкциями по использованию каждой кнопки обращайтесь к разделу Использование меню панели управления.
6 | Кнопка Job Cancel (Отмена задания): | Нажмите один раз для отмены текущего задания на печать. Нажмите и удерживайте более двух секунд для удаления всех заданий из памяти принтера, включая задание, которое принтер принимает в это время, сохраняет на жесткий диск или печатает.
7 | Кнопка Start/Stop (Старт/Стоп) : | Позволяет переключать принтер между состояниями ready (готов) и offline (автономный). Когда индикатор ошибки мигает, нажатие этой кнопки удаляет ошибку и принтер переходит в состояние готовности.
8 | Индикатор Ready (Готов): | Горит когда принтер находится в состоянии готовности и показывает, что принтер готов принимать и распечатывать данные. Когда принтер не готов к работе, этот индикатор не горит.
9 | Индикатор Error (Ошибка): | Горит или мигает при возникновении ошибки.
10 | Индикатор Data (Данные): | Горит, когда данные на печать сохранены в буфере принтера (часть памяти принтера зарезервирована для приема данных), но еще не распечатаны. Мигает, когда принтер обрабатывает данные. Не горит, когда нет данных в буфере.

[К началу]

Назад | Далее