Как сделать / Замена расходных материалов

# Тонер-картридж

Замените тонер-картридж требуемого цвета из перечисленных ниже:

Тонер-картридж (Желтый) Тонер-картридж (Пурпурный) Тонер-картридж (Голубой) Тонер-картридж (Черный) | S050088 S050089 S050090 S050091

### Меры предосторожности

Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности при обращении с тонер-картриджами, во время их замены:

- Не устанавливайте в принтер тонер-картриджи, бывшие в употреблении.

- Извлекайте тонер-картрдж исключительно для замены, иначе, тонер может просыпаться.

- Выждите не менее часа перед установкой тонер-картриджa, занесенного с холода в теплое помещение, чтобы избежать повреждения от конденсата.

| Предупреждение:

| Не прикасайтесь к тонеру и оберегайте глаза. Если тонер попал на кожу или одежду, смойте его сразу же водой с мылом.

| Храните картриджи в местах, не доступных для детей.

| Не бросайте отработанные тонер-картриджи в огонь, так как они могут взорваться и нанести вам травму. Утилизируйте их в соответствии с местными правилами.

### Замена тонер-картриджа

Выполните следующие действия для замены тонер-картриджа.

| Проверьте, картридж какого цвета нуждается в замене с помощью жидкокристаллического дисплея панели управления принтера или утилиты EPSON Status Monitor 3.

| Снимите верхнюю крышку.

| Поверните рукоятку картриджа в открытое положение.

|  | Примечание:

|  | Поворачивайте рукоятку двумя руками.

| Вытащите тонер-картридж из посадочного слота.

|  | Примечание:

|  | Будьте осторожны, не просыпьте тонер оставшийся в картридже.

|  | Положите использованный картридж на ровную поверхность, расположив его отверстием для подачи тонера вверх, во избежания просыпания тонера.

|  | Уберите использованный тонер-картридж в его упаковку.

| Извлеките новый картридж из упаковки и встряхните тонер-картридж, как показано ниже, для равномерного распределения тонера.

|  | Примечание:

|  | Не удаляйте защитную ленту.

| Удерживая тонер-картридж, как показано ниже, установите его в посадочный слот.

| Поверните рукоятку картриджа в закрытое положение.

|  | Примечание:

|  | Поворачивайте рукоятку двумя руками, до тех пор пока не раздастся щелчок.

|  | Предостережение:

|  | Убедитесь, что повернули рукоятку картриджа в закрытое положение. Иначе, могут возникнуть проблемы с утечкой тонера.

| Удалите защитную ленту из тонер-картриджа.

| Установите верхнюю крышку.

[К началу]

Назад | Далее