Информация об изделии

# Части принтера

> 1. Панель управления
> 2. Верхняя крышка
> 3. Выходной лоток
> 4. Выключатель питания
> 5. Защелка крышки B
> 6. Защелка крышки A
> 7. Стандартная нижняя кассета
> 8. МЦ-лоток (Многоцелевой лоток)
> 9. Удлинитель лотка

> 1. Разъем сетевого кабеля
> 2. Фиксатор
> 3. Крышка слота карт интерфейса
> 4. Разъем интерфейса Ethernet
> 5. Разъем параллельного интерфейса
> 6. Разъем интерфейса USB

> 1. Блок переноса изображения
> 2. Блок термозакрепления
> 3. Фотокондуктор
> 4. Тонер-картридж
> 5. Крышка D

#### Панель управления

> 1. ЖК панель
> 2. Кнопка Up (Вверх)
> 3. Кнопка Enter (Ввод)
> 4. Кнопка Down (Вниз)
> 5. Кнопка Back (Назад)
> 6. Кнопка Cancel Job (Отмена задания)
> 7. Кнопка Start/Stop (Старт/Стоп)
> 8. Индикатор Ready (Готов)
> 9. Индикатор Error (Ошибка)
> 10. Индикатор Data (Данные)

1 | ЖК панель | Сообщения о статусе принтера и меню панели управления.
2, 3, 4, 5 | Кнопки Up (Вверх)/Enter (Ввод)/Down (Вниз)/Back (Назад) | Используйте эти кнопки для доступа к меню панели управления, где вы можете изменить установки принтера и проверить ресурс расходных материалов. Для получения более подробной информации, смотрите Использование меню панели управления.
6 | Кнопка Cancel Job (Отмена задания) | Нажмите один раз для отмены задания на печать. Нажмите и удерживайте две секунды или более для удаления всех заданий из памяти принтера, включая прием данных для печати, сохранение на жесткий диск, или печать.
7 | Кнопка Start/Stop (Старт/Стоп) | Когда принтер печатает, нажмите на эту кнопку для остановки печати. Когда индикатор Error (Ошибка) мигает, нажмите эту кнопку для того, чтобы привести принтер в состояние готовности.
8 | Индикатор Ready (Готов)(Зеленый) | Горит, когда принтер находится в состоянии готовности, сообщает что принтер готов к приему и печати данных. Погашен, когда не готов к печати.
9 | Индикатор Error (Ошибка)(Красный) | Загорается при возникновении ошибки. Медленно мигает, если принтер не готов к печати.
10 | Индикатор Data (Данные)(Желтый) | Горит, когда данные для печати находятся в буфере памяти принтера (область памяти принтера, зарезервированная для поступающих данных) но не распечатываются. Мигает, когда принтер обрабатывает данные для печати. Погашен, когда в буфере памяти принтера нет данных.

Для получения более детальной информации об использовании панели управления, смотрите раздел Работа панели управления.

[К началу]

Назад | Далее