Информация об изделии / Технические характеристики

# Принтер

> Общие данные
> Условия окружающей среды
> Механические
> Электротехнические
> Соответствие стандартам и нормам

## Общие данные

Метод печати: | Развертка лазерного луча и сухое электрофотографическое копирование
Разрешение: | 1200 x 1200 dpi,* 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi
| * Печать с разрешением 1200-dpi доступна только при использовании режима эмуляции ESC/Page, ESC/Page Color или PS3.
Скорость непрерывной печати (для A4/Letter): |
при разрешении 300/600 dpi: | 16 стр./мин. из всех источников бумаги 10 стр./мин. для двусторонней печати из всех источников бумаги
при разрешении 1200 dpi: | 8 стр./мин. из всех источников бумаги 5 стр./мин. для двусторонней печати из всех источников бумаги
Печать первой страницы (для A4/Letter): | Менее 15 секунд при подаче бумаги из MP - лотка (Многоцелевого лотка) Менее 15.5 секунд при подаче бумаги из стандартной нижней кассеты
Время разогрева: | Около 30 секунд до нормальной температуры
Подача бумаги: | Автоматическая или ручная подача
Выравнивание подаваемой бумаги: | Центральное выравнивание для всех размеров
Вместимость источника бумаги: |
MP - лоток (Многоцелевой лоток): | До 100 листов обычной бумаги, EPSON Color Laser Paper (Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON) и EPSON Color Laser Coated Paper (Бумаги со специальным покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON) При загрузке толстой бумаги, конвертов, этикеток и листов прозрачной пленки, общая толщина пачки не должна превышать 10 мм
Стандартная нижняя кассета: | До 500 листов обычной бумаги, EPSON Color Laser Paper (Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON) и EPSON Color Laser Coated Paper (Бумаги со специальным покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON)*
| * Этот носитель может быть загружен из этого источника, только если выбрано значение Plain (Простая) для параметра Paper Type (Тип бумаги) в драйвере принтера
Блок для бумаги большой вместимости: | До 1,000 листов обычной бумаги, EPSON Color Laser Paper (Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON) и EPSON Color Laser Coated Paper (Бумаги со специальным покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON)* в двух кассетах, каждая содержит до 500 листов
| * Этот носитель может быть загружен из этого источника, только если выбрано значение Plain (Простая) для параметра Paper Type (Тип бумаги) в драйвере принтера
Вместимость выходного лотка: | До 250 листов (более чем B5/EXE)
Внутренняя эмуляция: | эмуляция LaserJet 4 описанная HP (режим LJ4)
| эмуляция HP-GL/2 (режим GL2)
| эмуляция 24-игольчатого принтера ESC/P 2 (режим ESC/P 2)
| эмуляция 9-игольчатого принтера ESC/P (режим FX)
| эмуляция принтера IBM (режим I239X)
Резидентные шрифты: | 84 масштабируемых шрифта и 7 растровых шрифтов
ОЗУ: | 64 MB, расширяется до 1024 MB (Для увеличения памяти принтера до 576 MB или более, вам придется удалить уже установленный модуль 64 MB DIMM и установить два дополнительных модуля DIMM.)

[К началу]

## Условия окружающей среды

Температура: (влажность 0%) | Для работы: | от 10 до 32°C (от 50 до 89.6°F)
Для хранения: | от 0 до 35°C (от 32 до 95°F)
Влажность: | Для работы: | от 15 до 85% RH
Для хранения: | от 15 до 85% RH
Высота над уровнем моря: | максимум 3,100 метров (10,168 футов)

[К началу]

## Механические

Габариты и вес: | Высота: | 44.45 см (17.5 дюймов)
Ширина: | 43.94 см (17.3 дюймов)*
| *При всех выдвинутых лотках, 72.9 см (28.7 дюймов)
Длина: | 63.8 см (25.1 дюймов)
Вес: | Около 34.5 кг (76 lb) с установленными расходными материалами
Срок службы: | 5 лет или 300,000 страниц, что наступит раньше (при использовании бумаги формата A4, четырехстраничной непрерывной печати, 5% заполнении страницы с соотношением сторон: черный и белый = 1:1)

[К началу]

## Электротехнические

| Модель 110 V до 120 V (Модель KAA-1) | Модель 220 V до 240 V (Модель KAB-1)
Напряжение | 110 V-120 V ± 10% | 220 V-240 V ± 10%
Номинальная частота | 50 Hz / 60 Hz ± 3 Hz | 50 Hz / 60 Hz ± 3 Hz
Сила тока | Менее 8 A | Менее 4 A
Потребляемая мощность | Во время печати* | Максимальная | 850 W | 850 W
Средняя | 450 Wh | 450 Wh
В режиме ожидания Средняя | 850 Wh | 850 Wh
В спящем режиме** | Менее 45 Wh | Менее 45 Wh

| * Включая дополнительный кассетный блок.

| ** Полностью пассивный. Соответствует требованиям программы энергосбережения ENERGY STAR®.

[К началу]

## Соответствие стандартам и нормам

Модель США:

Стандарт | UL 1950 CSA C22.2 No. 950
EMC | FCC раздел 15 подраздел B класс B CSA C108.8 класс B

Европейская модель:

Директива для слаботочных цепей 73/23/EEC | EN 60950 ГОСТ Р 50377-92
Директива по электромагнитной совместимости 89/336/EEC | EN 55022 class B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ГОСТ Р 50839-95 ГОСТ 29216-91

Австралийская модель:

EMC | AS/NZS 3548 класс B

### Лазерная безопасность

Данный принтер аттестован Министерством здравоохранения и социального обеспечения США (DHHS) по Классу 1 на лазерную аппаратуру в соответствии с действующими нормами на допустимое радиоактивное излучение, согласно федеральному закону США о контроле над радиацией в интересах здравоохранения и безопасности, принятому в 1968 г. Это означает, что принтер не выделяет опасного лазерного излучения.

Поскольку при работе лазера излучается некоторое количество радиации, корпус и внешние крышки принтера выполнены из защитного материала, предотвращающего утечку радиации во время работы принтера.

### Правила CDRH

Центр по контролю над оборудованием и радиационной безопасностью (CDRH) при Управлении по контролю за продуктами питания и лекарствами (США) утвердил 2 августа 1976 г. правила сертификации лазерной аппаратуры. Их соблюдение обязательно для товаров, продаваемых в Соединенных Штатах. Ниже показана этикетка, которая должна наклеиваться на лазерную аппаратуру, продаваемую в Соединенных Штатах, и она подтверждает соответствие правилам CDRH.

[К началу]

Назад | Далее