Как сделать / Использование вашего принтера в сети

# Использование дополнительных драйверов

Когда операционной системой сервера печати является Windows 2000, XP или Windows NT 4.0, вам необходимо установить на сервер дополнительный драйвер. Дополнительный драйвер - это драйвер для компьютеров-клиентов, операционная система которых может отличаться от операционной системы сервера.

Выполните следующие действия по настройке Windows 2000, XP или Windows NT 4.0 как сервера печати и установке дополнительного драйвера:

| Примечание:

| Вы должны войти в Windows 2000, XP или Windows с правами администратора.

| Для сервера печати Windows 2000 или NT 4.0, нажмите кнопку Start (Пуск), выберите пункт Settings (Настройка) и откройте меню Printers (Принтеры). Для сервера печати Windows XP, нажмите кнопку Start (Пуск), выберите пункт Printers and Faxes (Принтеры и факсы). Для пользователей Windows XP Home edition, сначала откройте меню Control panel (Панель управления), а затем выберите пункт Printers and Faxes (Принтеры и факсы).

| Щелкните правой кнопкой мыши на значке EPSON AcuLaser C4000 Advanced и выберите пункт Sharing (Доступ) из открывшегося контекстного меню.

> Для Windows XP, если откроется нижеследующее окно, нажмите ссылку If you understand the security risks but want to share printers without running the wizard, click here (Если вы осознаете риск, но все равно хотите открыть принтер для общего доступа без запуска мастера, нажмите здесь).

| Для сервера печати Windows 2000 или NT 4.0, выберите пункт Shared (Доступ) (для Windows 2000) или Shared as (Общий ресурс) (для Windows NT 4.0), введите имя в поле Share Name (Сетевое имя).

> Для сервера печати Windows XP, выберите пункт Share this printer (Сделать этот принтер общим), введите имя в поле Share Name (Сетевое имя).

|  | Примечание:

|  | Не используйте пробелы в названии общего ресурса, это может вызвать ошибку при доступе к нему.

| Выберите дополнительный драйвер.

|  | Примечание:

|  | Если сервер печати и клиенты используют одну и ту же операционную систему, вам не нужно устанавливать дополнительные драйверы. Нажмите кнопку OK после шага 3.

> Сервер печати Windows NT 4.0

> Выберите версию Windows-клиентов. Например, выберите Windows 95, чтобы установить дополнительный драйвер для клиентов Windows Me/98/95. Затем нажмите кнопку OK.

|  | Примечание:

|  | Вам не нужно выбирать Windows NT 4.0x86, поскольку такой драйвер уже установлен.

|  | Не выбирайте дополнительных драйверов, отличных от Windows 95. Другие дополнительные драйверы недоступны.

> Сервер печати Windows XP/2000

> Нажмите кнопку Additional Drivers (Дополнительные драйверы).

> Выберите версию Windows, затем нажмите кнопку OK.

Для клиентов Windows Me/98/95 | Выберите Intel Windows 95 or 98 (and Me)
Для клиентов Windows NT 4.0 | Выберите Intel Windows NT 4.0 or 2000
Для клиентов Windows XP/2000 | Intel Windows 2000 (or XP) как правило, выбран.

|  | Примечание:

|  | Вам нет необходимости устанавливать драйвер Intel Windows 2000 (или XP), поскольку такой драйвер уже установлен.

|  | Не выбирайте дополнительных драйверов, отличных от Intel Windows 95 или 98 (и Me) и Intel Windows NT 4.0 или 2000. Другие дополнительные драйверы недоступны.

| При появлении сообщения о необходимости вставить диск, вставьте компакт-диск с программным обеспечением принтера в CD-ROM. Нажмите кнопку OK.

| Введите соответствующее название диска и папки, содержащих драйвер принтера для клиентов, затем нажмите кнопку OK. В зависимости от операционной системы клиента, появляющиеся сообщения могут различаться.

> Название папки различается в зависимости от используемой операционной системы.

ОС клиента | Имя папки
Windows Me/98/95 | \<Язык>\WIN9X
Windows NT 4.0 | \<Язык>\WINNT40

> Когда вы устанавливаете драйверы в Windows XP/2000, может появиться сообщение "Digital Signature is not found" (Цифровая подпись не найдена). Нажмите кнопку Yes (Да) (для Windows 2000) или Continue Anyway (Продолжить) (для Windows XP) и продолжайте установку.

| Когда вы устанавливаете драйверы в Windows 2000/XP, нажмите кнопку Close (Закрыть). Когда вы устанавливаете драйверы в Windows NT 4.0, это окно закроется автоматически.

|  | Примечание:

|  | Проверьте следующие пункты, при использовании принтера общего доступа.

|  | Убедитесь, что установлен EPSON Status Monitor 3, чтобы сервер печати мог контролировать состояние принтера. Смотрите Настройка контролируемых параметров.

|  | Установлена политика безопасности для принтера общего доступа (права доступа для клиентов). Клиенты не смогут использовать принтер, не имея соответствующих прав. Смотрите, справку по Windows.

Вам необходимо настроить клиентские компьютеры, чтобы они могли использовать принтер в локальной сети. Подробнее смотрите следующие разделы:

- Для Windows Me/98/95

- Для Windows XP/2000

- Для Windows NT 4.0

[К началу]

Назад | Далее