Как сделать / Использование программного обеспечения принтера при работе с Windows

# Изменение настроек драйвера принтера

> Настройка качества печати
> Настройка размера отпечатка
> Настройка макета страницы
> Печать водяных знаков
> Использование форм
> Использование форм, сохраненных на накопителе на жестком диске
> Печать с использованием блока двусторонней печати
> Расширенная настройка

## Настройка качества печати

Вы можете изменять качество печати с помощью установок драйвера принтера. Драйвер принтера предоставляет вам выбор, будет ли принтер выполнять настройку качества печати автоматически, либо вы будете выбирать установки из списка предопределенных установок или вы будете задавать собственные, пользовательские установки.

### Настройка качества печати с помощью параметра Automatic (Автоматический)

Вы можете изменять качество печати, выбирая между скоростной и качественной печатью. Чем качественнее вы хотите печатать, тем выше должно быть значение разрешения. Печать с более высоким разрешением снижает скорость печати.

Когда выбран режим Automatic (Автоматический) на закладке Basic Settings (Основные настройки), драйвер принтера сам выставит все дополнительные установки в соответствии с заданной вами настройкой цвета печати. Цвет и разрешение - это единственные установки, которые вам необходимо выполнить. Вы можете изменять другие установки, например размер бумаги или ориентацию страницы в большинстве приложений.

| Примечание:

| С помощью оперативной справки вы можете получить больше информации о настройках драйвера принтера.

Доступны три уровня качества печати: 300 dpi, 600 dpi и 1200 dpi. Разрешение 1200 dpi обеспечивает максимально высокое качество и точность печати, но требует большего количества памяти и снижает скорость печати.

| Примечание:

| Печать с разрешением 1200 dpi доступна только в режиме эмуляции ESC/Page, ESC/Page Color или PS3.

| Если вы хотите печатать с разрешением 1200 dpi, нажмите кнопку Advanced (Расширенный) на закладке Basic Settings (Основные настройки), затем при настройке качества печати установите значение 1200 dpi в диалоговом окне More Settings (Дополнительные настройки).

| Откройте закладку Basic Settings (Основные настройки) .

| Включите опцию Automatic (Автоматический) . Затем с помощью переключателя установите необходимое разрешение, Fast (Скорость) (300 dpi) или Fine (Качество) (600 dpi).

| Нажмите кнопку OK, для сохранения сделанных изменений.

|  | Примечание:

|  | Если качество печать неудовлетворительное или на экране появляется сообщение об ошибке памяти, установите более низкое разрешение, которое позволит продолжить печать.

### Использование списка предопределенных установок

Предопределенные установки позволяют вам оптимизировать параметры печати при конкретном типе документа, например презентационные документы или изображения, полученные видеокамерой или цифровой фотокамерой.

Выполните следующие действия, чтобы использовать предопределенные установки.

| Включите опцию Advanced (Расширенный) на закладке Basic Settings (Основные настройки). Список предопределенных установок находится справа от переключателя Automatic (Автоматический).

|  | Примечание:

|  | Этот пример приведен для Windows Me, 98 и 95.

| Выберите наиболее подходящую установку из списка в зависимости от типа документа или изображения, которые вы хотите напечатать.

Когда вы выбираете какую-либо предопределенную установку, другие настройки, например Printing Mode (Режим печати), Resolution (Разрешение), Screen (Экран) и Color Management (Управление цветом) выставляются автоматически. Изменения отображаются в списке текущих установок слева от закладки Basic Settings (Основные настройки).

Драйвер принтера включает в себя следующие предопределенные установки:

##### Automatic (Standard) (Автоматический (Стандарт))

Рекомендуется для повседневной печати, особенно фотографий.

##### Text/Graph (Текст/Графика)

Рекомендуется для печати документов, содержащих текст и диаграммы, например презентационных документов.

##### Graphic/CAD (Графика/САПР)

Рекомендуется для печати графиков и диаграмм.

##### Photo (Фото)

Рекомендуется для печати фотографий.

##### PhotoEnhance4

Рекомендуется для печати изображений, полученных из цифрового источника, такого как видеокамера, цифровая фотокамера или сканер. Программа EPSON PhotoEnhance4 автоматически корректирует контрастность, насыщенность и яркость изображения, чтобы получить более качественные отпечатки с сочными цветами. Эта установка не оказывает влияния на оригинал изображения.

##### ICM (Кроме Windows NT 4.0)

ICM (Image Color Matching - Соответствие цветов изображения). Эта установка автоматически регулирует цвета на отпечатках, для приведения их в соответствие с цветами на экране монитора.

##### sRGB

Эта установка лучше всего подходит для согласования цветов с другими sRGB-устройствами. Для получения информации о совместимости вашего оборудования с sRGB, свяжитесь с производителем оборудования.

##### Automatic (High Quality) (Автоматический (Высокое качество))

Рекомендуется для повседневной печати, когда отдается предпочтение высококачественной печати.

##### Advanced Text/Graph (Качественный Текст/Графика)

Рекомендуется для печати высококачественных презентационных документов, которые содержат текст и диаграммы.

##### Advanced Graphic/CAD (Качественная Графика/САПР)

Рекомендуется для печати высококачественных графиков, диаграмм и фотографий.

##### Advanced Photo (Качественное Фото)

Рекомендуется для печати высококачественных отсканированных фотографий и изображений, полученных из цифрового источника.

### Настройка пользовательских параметров печати

Если вы хотите выставить более детализированные установки, выполняйте настройку вручную.

Выполните следующие действия для настройки пользовательских параметров печати.

| Включите опцию Advanced (Расширенный) на закладке Basic Settings (Основные настройки), затем нажмите кнопку More Settings (Дополнительные настройки). Откроется следующее диалоговое окно.

|  | Примечание:

|  | Этот пример приведен для Windows Me, 98 и 95.

| Выберите опцию Color (Цвет) или опцию Black (Ч/Б) в окне Color (Цвет).

| Установите необходимое разрешение 300 dpi, 600 dpi или 1200 dpi с помощью переключателя Resolution (Разрешение), затем выполните другие настройки. Для получения детальной информации о каждой настройке, смотрите оперативную справку драйвера принтера.

|  | Примечание:

|  | При выборе разрешения 1200 dpi появиться предупреждение. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно предупреждения.

| Нажмите кнопку OK для сохранения установок и возвращения на закладку Basic Settings (Основные настройки). Нажмите кнопку Cancel (Отмена) для возвращения на закладку Basic Settings (Основные настройки) без сохранения сделанных изменений.

#### Сохранение пользовательской настройки

Для сохранения пользовательской настройки включите опцию Advanced (Расширенные) и нажмите кнопку Save Settings (Сохранение настройки) на закладке Basic Settings (Основные настройки). Откроется диалоговое окно Custom Settings (Установка пользователя).

Введите имя установки в поле Name (Имя), и нажмите кнопку Save (Сохранить). Ваша установка появится в списке справа от переключателя Automatic (Автоматический) на закладке Basic Settings (Основные настройки).

| Примечание:

| Нельзя использовать названия предопределенных установок для имен ваших пользовательских установок.

| Для удаления пользовательской установки, включите опцию Advanced (Расширенные) и нажмите кнопку Save Settings (Сохранение настройки) на закладке Basic Settings (Основные настройки), в диалоговом окне Custom Settings (Установка пользователя) выберите установку и нажмите кнопку Delete (Удалить).

| Нельзя удалять предопределенные установки.

Если вы измените какую-либо установку в диалоговом окне More Settings (Дополнительные настройки), когда одна из ваших пользовательских установок выбрана в списке Advanced (Расширенные) на закладке Basic Settings (Основные настройки), выбранная в списке установка изменится на Custom Settings (Установки пользователя). Это изменение не повлияет на пользовательскую установку, выбранную перед этим. Для возвращения к вашей пользовательской установке просто выберите ее повторно из списка текущих установок.

[К началу]

## Настройка размера отпечатка

При печати вы можете увеличивать или уменьшать размер ваших документов.

### Для автоматического размещения размера страницы в заданный размер листа

| Откройте закладку Layout (Макет).

| Включите опцию Zoom Options (Параметры масштабирования).

| Выберите требуемый размер бумаги из открывающегося списка Output Paper (Используемая бумага). Страница будет печататься в размер листа выбранной вами бумаги.

| Включите опцию Upper Left (Вверху слева) (чтобы печатать изображение уменьшенной страницы в верхнем левом углу страницы) или опцию Center (Центр) (чтобы печатать изображение уменьшенной страницы по центру) в разделе Location (Расположение).

| Нажмите кнопку OK для сохранения изменений.

### Для изменения размера страницы в процентном отношении:

| Откройте закладку Layout (Макет).

| Включите опцию Zoom Options (Параметры масштабирования).

| Затем включите опцию Zoom To (Масштабировать до).

| Введите процент масштабирования, затем нажмите кнопку OK. Степень масштабирования можно задавать в пределах от 50% до 200% с приращением в 1%.

При необходимости выберите размер бумаги для печати из открывающегося списка Output Paper (Используемая бумага).

[К началу]

## Настройка макета страницы

В этом режиме вы можете печатать по две или по четыре страницы на одном листе бумаги и задавать очередность их печати, автоматически изменяя размер каждой страницы в заданный размер листа. Вы также можете включить печать рамки вокруг страниц документов.

| Откройте закладку Layout (Макет).

| Включите опцию Print Layout (Макет печати) и нажмите кнопку Print Layout Settings (Настройка макета листа). Откроется диалоговое окно Print Layout Settings (Настройка макета листа).

| Выберите число страниц, которое вы хотите печатать на одном листе бумаги.

| Выберите Page Order (Порядок страниц) для очередности печати страниц на каждом листе. Включите опцию Print the Frame (Печать рамки), если вы хотите печатать рамку вокруг документа.

|  | Примечание:

|  | Возможность выбора параметра Page Order (Порядок страниц) зависит от установки числа страниц, заданной выше, и от ориентации страницы (Portrait (Книжная) или Landscape (Альбомная)), заданной на закладке Basic Settings (Основные настройки).

| Нажмите кнопку OK для закрытия диалогового окна Print Layout Settings (Настройка макета листа).

| Нажмите кнопку OK на закладке Layout (Макет), чтобы сохранить сделанные изменения.

[К началу]

## Печать водяных знаков

Выполните следующие действия, для печати водяных знаков на вашем документе. В диалоговом окне Watermark (Водяной знак), вы можете выбирать из списка доступных водяных знаков, а также можете создавать свой пользовательский водяной знак с помощью текстового или растрового файла. Диалоговое окно Watermark (Водяной знак) также позволит вам выполнить разнообразные дополнительные установки для печати водяного знака. Например, вы можете задавать размер, насыщенность и расположение вашего водяного знака.

| Откройте закладку Special (Специальные).

| Включите опцию Watermark (Водяной знак).

| Нажмите кнопку Watermark Settings (Настройка водяного знака). Откроется диалоговое окно Watermark (Водяной знак).

| Выберите водяной знак из списка Watermark Name (Имя водяного знака).

| Выберите место расположения на странице водяного знака, из списка Location (Расположение).

| Отрегулируйте смещение по горизонтали или по вертикали в разделе Offset (Смещение).

| Выберите цвет водяного знака из списка Color (Цвет).

| Отрегулируйте насыщенность изображения водяного знака с помощью бегунка Intensity (Интенсивность).

| Отрегулируйте размер водяного знака с помощью бегунка Size (Размер).

| Выберите, где печатать водяной знак, Front (Спереди) (для печати водяного знака на переднем плане документа) или Back (Сзади) (для печати водяного знака на заднем плане документа) в разделе Position (Позиция).

| Нажмите кнопку OK для сохранения сделанных изменений.

### Создание нового водяного знака

Вы можете создать новый водяной знак, выполняя следующие действия:

| Откройте закладку Special (Специальные).

| Включите опцию Watermark (Водяной знак).

| Нажмите кнопку Watermark Settings (Настройка водяного знака). Откроется диалоговое окно Watermark (Водяной знак).

| Нажмите кнопку New/Delete (Новый/Удалить). Откроется диалоговое окно User Defined Watermarks (Водяной знак пользователя).

| Выберите тип водяного знака Text (Текст) или BMP, и введите имя нового водяного знака в поле Name (Имя).

|  | Примечание:

|  | Это окно откроется если вы выбрали тип Text (Текст).

| Если вы выбрали тип Text (Текст), введите текст водяного знака в поле Text (Текст). Если вы выбрали BMP, нажмите кнопку Browse (Обзор) и выберите файл BMP, который вы хотите использовать, затем нажмите кнопку OK.

| Нажмите кнопку Save (Сохранить). Ваш водяной знак появится в списке List (Лист).

| Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить настройку нового водяного знака.

| Примечание:

| Вы можете сохранить до 10 водяных знаков.

[К началу]

## Использование форм

Диалоговое окно Overlay Settings (Настройка форм) дает вам возможность подготовить стандартные бланки, или шаблоны, которые вы сможете использовать в качестве форм, когда будете печатать другие документы. Эта возможность может быть использована при создании фирменных бланков.

| Примечание:

| Использование форм доступно только если установлено значение High Quality (Printer) (Высокое качество (Принтер)) параметра Printing Mode (Режим печати) в диалоговом окне More Settings (Дополнительные настройки).

### Создание формы

Для создания и сохранения файла формы выполните следующие действия.

| Откройте приложения и создайте файл, который вы хотите использовать в качестве формы.

| Когда файл будет готов к сохранению в качестве формы, выберите пункт Print (Печать) или Print Setup (Настройка печати) из меню File (Файл) вашего приложения. Возможно, вам придется нажать кнопку Printer (Принтер), Setup (Установка), Options (Опции) или Properties (Свойства) или комбинацию этих кнопок, в зависимости от используемого приложения.

| Откройте закладку Special (Специальные).

| Включите опцию Form Overlay (Форма) и нажмите кнопку Overlay Settings (Настройка формы) для открытия диалогового окна Overlay Settings (Настройка формы).

| Включите опцию Create Overlay Data (Создание формы), затем нажмите кнопку Settings (Настройка). Откроется диалоговое окно Form Settings (Настройка формы).

| Включите опцию Use Form Name (Использовать имя формы). Затем нажмите кнопку Add Form Name (Добавить имя формы). Откроется диалоговое окно Add Form (Добавление формы).

| В диалоговом окне Add Form (Добавление формы) введите имя формы в поле Form Name (Имя формы) и описание формы в поле Description (Описание).

| Выберите опцию To Front (Спереди) или To Back (Сзади) для печати формы на переднем или на заднем плане документа.

| В диалоговом окне Add Form (Добавление формы), нажмите на кнопку Register (Зарегистрировать).

| В диалоговом окне Form Settings (Настройка формы), нажмите на кнопку OK.

| В диалоговом окне Overlay Settings (Настройка формы), нажмите на кнопку OK.

| Распечатайте файл, сохраненный как форма. Можно сохранять файл любого типа в качестве формы. Теперь форма готова.

### Печать с использованием формы

Выполните следующие действия, чтобы напечатать документ с использованием формы.

| Откройте файл для печати с использованием формы.

| Из приложения войдите в драйвер принтера. Откройте меню File (Файл) и выберите пункт Print (Печать) или Print Setup (Настройка печати). Возможно, вам придется нажать кнопку Printer (Принтер), Setup (Установка), Options (Опции) или Properties (Свойства) или комбинацию этих кнопок, в зависимости от используемого приложения.

| Откройте закладку Special (Специальные).

| Включите опцию Form Overlay (Форма) и нажмите на кнопку Overlay Settings (Настройка формы). Откроется диалоговое окно Overlay Settings (Настройка формы).

| В диалоговом окне Overlay Settings (Настройка формы) выберите форму из списка Form (Форма), затем нажмите кнопку OK.

| Нажмите кнопку OK.

### Печать формы с различными настройками печати

Форма печатается с использованием текущих настроек печати (таких как Resolution (Разрешение): 600 dpi). Если вы хотите распечатать форму с другими настройками (такими как 300 dpi), выполните следующие действия.

| Повторно войдите в драйвер принтера, как описано в шаге 2 в разделе Создание формы.

| Сделайте необходимые изменения и выйдите из драйвера принтера.

| Пошлите принтеру данные для печати, как описано в шаге 12 в разделе Создание формы.

Эта настройка доступна только для данных Form Name (Имя формы).

[К началу]

## Использование форм, сохраненных на накопителе на жестком диске

Эта функция обеспечивает быструю печать с использованием форм. Пользователи Windows могут использовать данные формы, записанные на установленном на принтере дополнительном накопителе на жестком диске, но только администратор обладает правом создавать или удалять данные формы на Накопителе на жестком диске. Вы можете получить доступ к этой функции из диалогового окна Form Selection (Выбор формы) в драйвере принтера.

| Примечание:

| Эта функция недоступна, если для параметра Color (Цвет) выбрано значение Black (Черный) на закладке Basic Settings (Основные настройки) драйвера принтера.

| Эта функция недоступна, если дополнительный накопитель на жестком диске не установлен.

| Используйте эту функцию, выбирая имя сохраненной формы из списка Print (Печать).

| Если разрешение размер бумаги или ориентация страницы печатаемого документа отличаются от аналогичных установок используемой формы, вы не сможете печатать документ с использованием формы.

| Эта функция недоступна, при печати с разрешением 1200 dpi.

| Эта функция доступна в режиме ESC/Page Color.

### Регистрация формы на накопителе на жестком диске принтера

В Windows XP, 2000 или NT 4.0 только сетевой администратор может регистрировать формы на накопителе на жестком диске принтера. Для получения дополнительной информации смотрите Руководство администратора. Для регистрации формы на накопителе на жестком диске принтера, выполните следующие действия.

| Примечание:

| Могут быть зарегистрированы только те формы, имена которых присутствуют в списке Form Name (Имя формы).

| Имена форм, содержащие какие-либо символы кроме букв и цифр, не отображаются в списке Form Name (Имя формы).

| Монохромные данные формы, подготовленные на монохромном принтере или на принтере, находящимся в монохромном режиме, не отображаются.

| Подготовьте для регистрации данные формы на локальном накопителе на жестком диске компьютера.

| Войдите в Windows XP, 2000 или NT 4.0 с правами администратора.

| Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите пункт Settings (Настройка), затем пункт Printers (Принтеры). Щелкните правой кнопкой мыши на значке EPSON AL-C4000 Advanced и выберите пункт Properties (Свойства).

| Откройте закладку Optional Settings (Дополнительная настройка).

| Нажмите кнопку Register (Зарегистрировать). Откроется диалоговое окно Register to HDD (Зарегистрировать на HDD).

| Выберите имя данных формы из списка Form Names (Имя формы), затем нажмите кнопку Register (Зарегистрировать).

| Если вы хотите распространить список данных формы среди клиентов, нажмите кнопку Print List (Печать списка) для печати списка.

| Нажмите кнопку Back (Назад), чтобы закрыть диалоговое окно Register to HDD (Зарегистрировать на HDD).

### Печать формы с накопителя на жестком диске принтера

Все пользователи Windows могут использовать данные формы, записанные на установленном на принтере дополнительном накопителе на жестком диске. Выполните следующие действия для печати формы.

| Откройте закладку Special (Специальные).

| Включите опцию Form Overlay (Форма) и нажмите на кнопку Overlay Settings (Настройка формы). Откроется диалоговое окно Overlay Settings (Настройка формы).

| Нажмите кнопку Details (Детали). Откроется диалоговое окно Form Selection (Выбор формы).

| Включите опцию Printer's HDD (HDD принтера), затем введите имя формы. Если вы хотите увидеть список всех сохраненных форм, нажмите кнопку Print List (Список печати), чтобы распечатать его.

| Выберите опцию To Back (Сзади) или To Front (Спереди) для печати формы на переднем или на заднем плане документа.

| Нажмите кнопку OK для печати данных.

### Удаление формы с накопителя на жестком диске принтера

В Windows XP/2000/NT 4.0 только сетевой администратор может удалять формы на накопителе на жестком диске принтера. Для получения дополнительной информации смотрите Руководство администратора. Для удаления формы с накопителя на жестком диске принтера, выполните следующие действия.

| Войдите в Windows XP, 2000 или NT 4.0 с правами администратора.

| Для доступа к драйверу принтера из Windows, нажмите кнопку Start (Пуск), выберите пункт Settings (Настройка), затем пункт Printers (Принтеры). Щелкните правой кнопкой мыши на значке EPSON AL-C4000 Advanced и выберите пункт Properties (Свойства).

| Откройте закладку Optional Settings (Дополнительная настройка).

| Нажмите кнопку Delete (Удалить). Откроется диалоговое окно Delete from HDD (Удалить с HDD)

| Для удаления всех форм, включите опцию Delete All (Удалить все), затем нажмите кнопку Delete (Удалить). Если вы хотите удалить какую-либо конкретную форму, включите опцию Delete Selected (Удалить выбранное), введите имя форму в текстовое поле Form Name (Имя формы), затем нажмите кнопку Delete (Удалить).

|  | Примечание:

|  | Если вам необходим список зарегистрированных форм, нажмите кнопку Print List (Список печати), чтобы распечатать его.

| Нажмите кнопку Back (Назад).

| Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно.

[К началу]

## Печать с использованием блока двусторонней печати

Использование блока двусторонней печати обеспечивает автоматическую печать на обеих сторонах листа. При печати для последующего скрепления листов, расположение скрепляемой кромки может изменяться, в соответствии с необходимостью задавать необходимый порядок страниц.

Как партнер ENERGY STAR®, EPSON рекомендует использовать функцию двусторонней печати. Обратитесь к соглашению ENERGY STAR® для получения более детальной информации о программе ENERGY STAR®.

| Откройте закладку Layout (Макет).

| Включите опцию Duplex (Двустороняя печать).

| Выберите значение Left (Слева), Top (Свеху) или Right (Справа) для параметра Binding (Скрепление).

| Нажмите кнопку Duplex Settings (Настройка двусторонней печати) для открытия диалогового окна Duplex Settings (Настройка двусторонней печати).

| Установите значение Binding Margin (Поле скрепления) для скрепления для лицевой и оборотной сторон листа.

| Укажите, где будет находиться первая страница, на лицевой или на оборотной стороне листа, в разделе Start Page (Первая страница).

| При печати поля скрепления для буклета, включите опцию Binding Method (Метод скрепления) и сделайте необходимые настройки. Для получения детальной информации о каждой настройке, смотрите оперативную справку драйвера принтера.

| Нажмите кнопку OK для закрытия диалогового окна Duplex Settings (Настройка двусторонней печати).

| Нажмите кнопку OK на закладке Layout (Макет) для сохранения сделанных установок.

[К началу]

## Расширенная настройка

Вы можете выставить дополнительные установки в диалоговом окне Extended Settings (Расширенная настройка). Чтобы открыть это диалоговое окно, нажмите кнопку Extended Settings (Расширенная настройка) на закладке Optional Settings (Дополнительная настройка).

| Примечание:

| Эта иллюстрация приведена для Windows 2000. Настройки могут различаться в зависимости от операционной системы.

1. | Print True Type fonts as bitmap (Печатать шрифты True Type как графику): |  | Включите эту опцию для печати шрифтов True Type как графики, не используя встроенные шрифты принтера.
2. | Print True Type fonts with substitution (Печатать шрифты True Type, используя шрифты принтера): |  | Включите эту опцию для печати шрифтов True Type, используя встроенные шрифты принтера. Эта функция недоступна, если в диалоговом окне More Settings (Дополнительные установки) установлено значение CRT или High Quality (PC) (Высокое качество (РС)). Смотрите подраздел Настройка пользовательских параметров печати.
3. | Settings (Настройка): |  | Нажмите эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно Font Substitution (Подстановка шрифта). Эта кнопка доступна, если включена опция Print True Type fonts with substitution (Печатать шрифты True Type, используя шрифты принтера).
4. | Uses the settings specified on the printer (Использовать установки принтера): |  | Включите эту опцию, чтобы использовать функции Offset (Смещение), Skip blank page (Пропуск пустой страницы) и Ignore (Игнорировать), установленные на панели управления принтера.
5. | Uses the settings specified on the driver (Использовать установки драйвера принтера): |  | Включите эту опцию, чтобы использовать функции Offset (Смещение), Skip blank page (Пропуск пустой страницы) и Ignore (Игнорировать), установленные в драйвере принтера.
6. | Offset (Смещение): |  | Выполняет точную регулировку позиции печати на лицевой и оборотной сторонах листа с приращениями в 1 мм.
7. | Skip Blank Page (Пропуск пустой страницы): |  | Когда вы включаете эту опцию, принтер будет пропускает пустые страницы.
8 | Ignore the selected paper size (Игнорировать выбранный размер бумаги): |  | Когда вы включаете эту опцию, принтер будет печатает на загруженной бумаге, независимо от размера.
9. | Automatically change to monochrome mode (Автоматически переключаться на монохромный режим): |  | Включите эту опцию, чтобы драйвер принтера анализировал данные печати и переключался автоматически на монохромный режим, если данные печати черно-белые.
10. | High Speed Graphics Output (Высокоскоростная печать графики): |  | Включите эту опцию для оптимизации скорости печати графики, состоящей из штриховых рисунков, например перекрываемых окружностей и квадратов. Выключите эту опцию, если графика печатается неправильно.
11. | Add Coated to the Paper Type settings (Добавить значение Coated для параметра Paper Type): |  | Если включена эта опция, добавляется значение Coated (С покрытием) в список значений параметра Paper Type (Тип бумаги) на закладке Basic Settings (Основные настройки).
12. | Uses the spooling method provided by the operation system (Использовать буферизацию операционной системы): |  | Включите эту опцию для для использования буферизации операционной системы для Windows XP, 2000 и NT 4.0.
13. | OK : |  | Нажмите эту кнопку для сохранения сделанных установок и выхода из диалогового окна или драйвера принтера.
14. | Cancel (Отмена): |  | Нажмите эту кнопку для выхода из диалогового окна или драйвера принтера без сохранения сделанных установок.
15. | Help (Справка): |  | Нажмите эту кнопку для открытия оперативной справочной системы.
16. | Default (По умолчанию): |  | Нажатие этой кнопки возвращает параметры драйвера к исходным установкам.

[К началу]

Назад | Далее