Как сделать / Работа с бумагой

# Бумага

> Специальные носители EPSON
> Основная бумага
> Носители, запрещенные к использованию

В этом разделе описывается бумага, которая может быть использована для печати на вашем принтере. Избегайте использования бумаги, не описанной в этом разделе.

| Примечание:

| Принтер особо чувствителен к влаге. Поэтому не используйте влажную бумагу и храните свою бумагу в сухом помещении.

## Специальные носители EPSON

EPSON производит специальные типы носителей, которые разработаны именно для данного принтера.

EPSON Color Laser Paper (Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON)
Загружать этот носитель в принтер вы можете из МЦ-лотка (Многоцелевого лотка), стандартной нижней кассеты или из дополнительного блока для бумаги большой вместимости.

> S041215 (A4)
> S041218 (Letter)

EPSON Color Laser Transparencies (Прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON)
Загружать этот носитель в принтер вы можете только из МЦ-лотка (Многоцелевого лотка).

> S041175 (A4)
> S041174 (Letter)

| Предостережение:

| Не используйте других носителей EPSON, например специальных носителей EPSON для струйной печати, так как они могут заклинивать подающий механизм и повредить принтер.

| Не используйте перечисленных выше носителей на других принтерах, кроме случаев, оговоренных в технической документации.

EPSON Color Laser Coated Paper (Бумага со специальным покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON)
Этот носитель толще, чем бумага для цветных лазерных принтеров EPSON, и дает возможность печатать блестящие и более качественные отпечатки.
Для печати на бумаге с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON выберите значение Coated (С покрытием) для параметра Paper Type (Тип бумаги) в драйвере принтера. Эта установка оптимизирована для печати на бумаге с покрытием, однако бумагу можно подавать только из МЦ-лотка (Многоцелевого лотка).
Если вы хотите загружать бумагу с покрытием из стандартной нижней кассеты или дополнительного блока для бумаги большой вместимости, выберите значение Plain (Простая) для параметра Paper Type (Тип бумаги) в драйвере принтера.

При установленном значении Coated (С покрытием), качество отпечатков может быть выше, чем при установленном значении Plain (Простая).

> S041383 (A4)

| Примечание:

| Coated (С покрытием) появляется в списке Paper Type (Тип бумаги), при включенной опции Add Coated to the Paper Type settings (Добавить значение Coated для параметра Paper Type) в диалоговом окне Extended Settings (Расширенная настройка). Для получения доступа к этому диалоговому окну из драйвера принтера в Windows, нажмите кнопку Extended Settings (Расширенная настройка) на закладке Optional Settings (Дополнительная настрока). Для Macintosh, нажмите кнопку Extended Settings (Расширенная настройка) в диалоговом окне Basic Settings (Основные настройки).

| Двусторонняя печать с использованием блока двусторонней печати не доступна при выбранном значении Coated (С покрытием) в меню Paper Type (Тип бумаги) в драйвере принтера.

[К началу]

## Основная бумага

В дополнение к специальным носителям EPSON, описанным в предыдущем разделе, вы можете использовать следующую бумагу.

Тип бумаги | Описание
Простая бумага | Допускается применение вторично переработанной бумаги* Плотность: от 60 до 105 г/м2 (от 16 до 12.70 кг)
Конверты | Без наклеек и липкой ленты Без прозрачного пластикого адресного окна (кроме случаев, когда оно специально предназначено для лазерных принтеров)
Этикетки | Лист подложки должен быть закрыт полностью, без пробелов между соседними этикетками**
Толстая бумага | Плотность: от 106 до 159 г/м2 (от 28.2 до 42.3 lb)
Бумага повышенной плотности | Плотность: от 160 до 216 г/м2 (от 42.5 до 57.4 lb)
Цветная бумага | Без покрытия

| * Вторично переработанную бумагу рекомендуется применять только при нормальной температуре и влажности воздуха. Плохая бумага снижает качество печати, может застревать в подающем механизме и вызывать другие неполадки.

| ** Пробелы между этикетками могут стать причиной отслаивания этикеток внутри принтера и его поломки.

| Примечание:

| Поскольку качество любого типа бумаги может быть изменено ее производителем, фирма EPSON не может рекомендовать конкретные типы и сорта бумаги для получения высокого качества печати. Поэтому перед приобретением большой партии бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ всегда проводите тестирование образцов этой бумаги на своем принтере.

| Вы можете использовать фирменные бланки при условии, что бумага и типографская краска на них пригодны для печати на лазерных принтерах.

[К началу]

## Носители, запрещенные к использованию

Для печати на вашем принтере вы не можете использовать нижеописанные типы носителей. Они могут вызвать повреждения принтера, его заклинивание и давать отпечатки плохого качества.

- Носители, предназначенные для других цветных лазерных принтеров, монохромных лазерных принтеров, цветных копировальных аппаратов, монохромных копировальных аппаратов и струйных принтеров

- Бумага уже использовавшаяся для печати на других цветных лазерных принтерах, монохромных лазерных принтерах, цветных копировальных аппаратах, монохромных копировальных аппаратах, струйных принтерах или термографических принтерах

- Копирка, самокопирующаяся бумага, теплочувствительная бумага, бумага чувствительная к давлению, кислотостойкая бумага или бумага для чернил с высокой термостойкостью (около 200°C)

- Пленка предназначенная для печати на копировальных аппаратах или других лазерных принтерах

- Легко отклеивающиеся этикетки или этикетки, полностью не закрывающие подложечный лист

- Бумага с покрытием или специальная цветная бумага, кроме EPSON Color Laser Coated Paper (Бумага со специальным покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON)

- Бумага с отверстиями или с перфорацией для подшивки

- Бумага с клеем, проволочными скобами, скрепками или с наклеенной липкой лентой

- Бумага, с высокой электростатичностью

- Сырая или переувлажненная бумага

- Бумага неоднородной толщины

- Слишком толстая или слишком тонкая бумага

- Слишком гладкая или слишком шероховатая бумага

- Бумага с различными лицевой и оборотной сторонами

- Бумага со складками, перегибами, морщинами или надрывами

- Бумага неправильной формы или с непрямыми углами листа

[К началу]

Далее