Настройка сервера NetWare

# Использование режима Bindery Remote Printer (Удаленный принтер) (NetWare 4.x)

Для пользователей NetWare 4.x, выполните следующие действия для создания принтера и IntranetWare с эмуляцией Bindery.

| Примечание:

| Если это необходимо, определите Trusteeships (Отношения доверия) для пользователей.

| Убедитесь, что вы использовали PCONSOLE вместо NWAdmin для установки очереди и сервера печати.

#### Создание объектов

| С любого клиента NetWare, войдите на сервер под именем ADMIN. Убедитесь, что вы подключились с соединением Bindery.

|  | Примечание:

|  | Если клиентский компьютер, с которого вы пытаетесь подключиться к серверу, загружен в режиме NDS, удерживайте кнопку F4 во время запуска PCONSOLE, чтобы переключиться в режим bindery.

| Запустите PCONSOLE. В окне Available Options, выберите Print Queues (Задания печати) и нажмите кнопку Enter (Ввод). Нажмите кнопку Insert (Вставить) и введите имя принтера. Нажмите кнопку Enter (Ввод).

|  | Примечание:

|  | Так как клиенты должны знать название очереди на печать, которую вы создаете, для использования принтера, укажите это название клиентам локальной сети.

| Из списка Print Queue (Очередь на печать) выберите только что добавленное название и нажмите кнопку Enter (Ввод). Из списка Print Queue Information (Информация об очереди на печать) выберите пункт Queue Users (Пользователи очереди) и нажмите кнопку Enter (Ввод). Далее выберите пункт EVERYONE (ВСЕ) из списка. Если строка EVERYONE (ВСЕ) отсутствует в списке, нажмите кнопку Insert (Вставить) и выберите пункт EVERYONE (ВСЕ) из списка Queue Users (Пользователи очереди).

| В окне Available Options (Доступные опции), выберите пункт Print Server (Сервер печати) и нажмите кнопку Enter (Ввод). Нажмите кнопку Insert (Вставить) и введите название очереди на печать. Нажмите кнопку Enter (Ввод).

| Нажмите кнопку Esc для выхода из PCONSOLE и отключитесь от сервера.

| Подключитесь к серверу под именем ADMIN. Убедитесь, что вы подключились с соединением NDS.

| Запустите NWAdmin.

| Для создания Printer Object, щелкните по тому, определенному в качестве содержимого Bindery и выберите пункт Create (Создать) из меню Object (Объект), затем пункт Printer (Принтер). Введите имя принтера и нажмите кнопку Create (Создать).

| Для принятия очереди печати, дважды щелкните по значку Printer object (созданному в шаге 8). Откроется диалоговое окно Printer (Принтер).

| Нажмите кнопку Assignments (Соглашения) и нажмите кнопку Add (Добавить). Из списка очередей выберите очередь, (созданную в шаге 2) и нажмите кнопку OK.

| Нажмите кнопку Configuration (Настройка) в диалоговом окне Printer (Принтер) и выберите пункт Parallel (Параллельый) из выпадающего списка Printer type (Тип принтера).

| Нажмите кнопку Communication (Соединение). Откроется диалоговое окно Parallel Communication (Параллельное соединение).

| Выберите значение LPT1 для параметра Port (Порт); установите значение Polled из меню Interrupts (Прерывания) и установите значение Manual load (Remote from Print Server) (Ручная загрузка (Удаленный от сервера печати)) для параметра Connection type (Тип соединения), а затем нажмите кнопку OK.

| Нажмите кнопку OK в диалоговом окне Printer (Принтер).

| Чтобы принять принтер, дважды щелкните по значку Print Server (созданному в шаге 4). Откроется диалоговое окно Print Server (Сервер печати).

| Нажмите кнопку Assignments (Соглашения), а затем выберите пункт Add (Добавить). Из списка printer object выберите Printer object (созданный в шаге 8) и нажмите кнопку OK.

| В диалоговом окне Print Server (Сервер печати) выберите принтер из списка printer object и нажмите кнопку Printer Number (Номер принтера), чтобы установить номер принтера от 0 до 15, а затем нажмите кнопку OK.

| Для подтверждения дважды щелкните по значку Print Server object. Нажмите кнопку Print Layout (Макет печати) и проверьте сервер печати, принтер и очередь печати.

#### Настройка внутреннего сервера печати с помощью утилиты EpsonNet WinAssist

| Выключите принтер.

| Выберите сервер печати из системной консоли файл-сервера, для которого установлена очередь печати. >LOAD PSERVER название сервера печати, установленного с PCONSOLE

| Настройте внутренний сервер печати с помощью утилиты EpsonNet WinAssist. Смотрите раздел Настройка принтера с помощью утилиты EpsonNet WinAssist для получения более подробной информации.

> Если объект NetWare уже создан, вы можете использовать утилиту EpsonNet WebAssist. Смотрите раздел NetWare для получения более подробной информации.

[К началу]

Назад | Далее