Настройка сервера NetWare

# Использование режима Remote Printer (Удаленный принтер) (NetWare 3.x)

Для пользователей NetWare 3.x выполните следующие действия для создания принтера с PCONSOLE

#### Создание очередей печати на файл-сервере

| С любого клиентского компьютера NetWare войдите на сервер с правами супервизора.

| Запустите PCONSOLE. В окне Available Options (Доступные опции) выберите Print Queue Information (Информация об очереди на печать) и нажмите Enter (Ввод).

| Нажмите клавишу Insert (Вставить) на клавиатуре и введите название очереди на печать. Нажмите Enter (Ввод).

|  | Примечание:

|  | Так как клиенты должны знать название очереди на печать, которую вы создаете, для использования принтера, укажите это название клиентам локальной сети.

| Из списка Print Queue (Очередь на печать), выберите только что добавленное название и нажмите кнопку Enter (Ввод). Из списка Print Queue Information (Информация об очереди на печать) выберите пункт Queue Users (Пользователи очереди) и нажмите кнопку Enter (Ввод). Далее выберите пункт EVERYONE (ВСЕ) из списка. Если строка EVERYONE (ВСЕ) отсутствует в списке, нажмите кнопку Insert (Вставить) и выберите пункт EVERYONE (ВСЕ) из списка Queue Users (Пользователи очереди).

#### Создание сервера печати

| В окне Available Options (Доступные опции), выберите пункт Print Server Information (Информация о сервере печати) и нажмите кнопку Enter (Ввод).

| Нажмите кнопку Insert (Вставить) на клавиатуре и введите название очереди на печать. Нажмите кнопку Enter (Ввод). Лучше записать название сервера печати для дальнейшего использования.

| Из списка Print Queue (Очередь на печать), выберите только что добавленное название и нажмите кнопку Enter (Ввод). Из списка Print Server Information (Информация о сервере печати), выберите пункт Print Server Configuration (Настройка сервера печати) и нажмите кнопку Enter (Ввод).

| Выберите пункт Printer Configuration (Настройка принтера) из меню Print Server Configuration (Настройка сервера печати) и нажмите кнопку Enter (Ввод).

| Из списка Configured Printers (Настраиваемые принтеры), выберите пункт Not Installed (Не установлен) (port number = 0) и нажмите кнопку Enter (Ввод).

| В окне Printer configuration (Настройка принтера), введите имя принтера. Выделите Type (Тип) и нажмите кнопку Enter (Ввод). Выберите пункт Remote Parallel, LPT1 (Удаленный параллельный, LPT1) для режима Remote Printer (Удаленный принтер).

|  | Примечание:

|  | Убедитесь, что вы установили значение Remote Parallel, LPT1 (Удаленный параллельный, LPT1) для режима Remote Printer (Удаленный принтер).

| Нажмите кнопку Esc, затем нажмите кнопку Enter (Ввод), чтобы сохранить установки.

| Нажмите кнопку Esc.

| Выберите пункт Queues Serviced by Printer (Очереди, обслуживаемые принтером) из меню Print Server Configuration (Настройка сервера печати) и нажмите кнопку Enter (Ввод).

| Из списка Defined Printers (Определенные принтеры), выберите принтер, который вы хотите использовать и нажмите кнопку Enter (Ввод).

| Нажмите кнопку Insert (Вставить) и укажите очередь для порта сервера печати из списка Available Queues (Доступые очереди).

| Выберите уровень приоритета от 1 до 10. Наивысший приоритет - 1.

| Нажмите кнопку Esc для выхода из PCONSOLE.

#### Настройка внутреннего сервера печати с помощью утилиты EpsonNet WinAssist

| Включите принтер.

| Загрузите сервер печати из системной консоли файл-серверов, для которого вы установили значение очереди. >LOAD PSERVER имя сервера печати, который вы установили с помощью PCONSOLE

| Настройте внутренний сервер печати с помощью утилиты EpsonNet WinAssist. Смотрите раздел Настройка принтера с помощью утилиты EpsonNet WinAssist для получения более подробной информации.

> Если объект NetWare уже создан, вы можете также использовать утилиту EpsonNet WebAssist. Смотрите раздел NetWare для получения более подробной информации.

[К началу]

Назад | Далее