Настройки для UNIX

# Фильтры lpr

Фильтры lpr контролируются по имени, присвоенному удаленному принтеру. При настройке lpr вводятся имена для следующих сетевых компонент:

- имя локального принтера для переадресации

- имя рабочей станции, к которой направляются данные печати

- имя удаленного принтера (название порта принтера на удаленной станции)

Последнее имя используется принтером для определения необходимого фильтра.

Для одного удаленного хоста может быть установлено большое количество различных удаленных принтеров, с разными именами локального принтера для переадресации. Разные типы работ могут быть направлены к принтерам с различными именами, но распечатаны на одном принтере, через одинаковые сетевые интерфейсы, но с использованием разных фильтров.

Имя удаленного принтера используется для вызова различных нижеуказанных фильтров:

lpb | Бинарные фильтры (без фильтров)
lpa | Фильтры ASCII (возврат каретки по окончанию строки)
lpbf | Бинарный файл, с заполнением формы по окончанию строки
lpaf | Файл ASCII, с заполнением формы по окончанию файла

Все остальные имена удаленного принтера обрабатываются аналогично lpb.

Ниже приведен пример отправки на печать "txtfile" (текстового файла) через lpr с заполнением формы:

> % lpr -plpaf txtfile

[К началу]

Назад | Далее