Настройка сервера NetWare

# Использование режима NDS Remote Printer (Удаленный принтер NDS) (NetWare 4.x/5.x/6.0)

Выполните следующие действия для создания принтера с помощью NWAdmin из NetWare 4.x, IntranetWare, NetWare 5.x или NetWare 6.0 в режиме NDS.

#### Создание объектов

| С любого клиента NetWare, подключитесь к необходимому содержимому дерева NDS под именем ADMIN.

| Запустите Административный сервис (NWAdmin).

| Создание принтера:

> Щелкните на значке директории и выберите пункт Create (Создать) из меню Object (Объект), затем выберите пункт Printer (Принтер). Введите имя принтера и нажмите кнопку Create (Создать).

| Создание сервера печати:

> Щелкните на значке директории и выберите пункт Create (Создать) из меню Object (Объект), затем выберите пункт Print Server (Сервер печати). Введите имя Сервера печати и нажмите кнопку Create (Создать).

| Создание очереди на печать:

> Щелкните на значке директории и выберите пункт Create (Создать) из меню Object (Объект), затем выберите пункт Print Queue (Очередь печати). Введите имя Очереди печати и выберите Print Queue Volume (Значение очереди печати), затем нажмите кнопку Create (Создать). Дважды щелкните на объекте очереди и зарегистрируйте пользователя.

|  | Примечание:

|  | Так как клиенты должны знать название очереди на печать, которую вы создаете, для использования принтера, укажите это название клиентам локальной сети.

| Дважды щелкните на значке Printer Object (Принтер) в окне NetWare Administrator.

| В открывшемся диалоговом окне Printer (Принтер) нажмите кнопку Assignments (Соглашения), а затем нажмите кнопку Add (Добавить).

| Из списка очереди на печать выберите очередь, которую вы создали раньше (шаг 5) и нажмите кнопку OK.

| Нажмите кнопку Configuration (Настройка) и выберите пункт Other/Unknown (Другой/Неизвестен) из списка Printer type (Тип принтера) и нажмите кнопку OK.

| Дважды щелкните на значке Printer Object (Принтер) в окне NetWare Administrator.

| В открывшемся диалоговом окне Printer (Принтер) нажмите кнопку Assignments (Соглашения), а затем нажмите кнопку Add (Добавить).

| Из списка принтеров выберите принтер, который вы хотите настроить и нажмите кнопку OK.

| Вернитесь к окну, описанному в шаге 11 и нажмите кнопку Printer Number (Номер принтера), чтобы установить номер принтера от 0 до 254.

| Для подтверждения, дважды щелкните на значке Print Server object. Нажмите Print Layout (Макет печати) и проверьте сервер печати, принтер и очередь печати.

#### Настройка внутреннего сервера печати с помощью утилиты EpsonNet WinAssist

| Включите принтер.

| Загрузите сервер печати из системной консоли файл-сервера, для которого вы установили значение очереди. >LOAD PSERVER имя сервера печати, который вы установили с помощью NWAdmin

| Настройка внутреннего сервера печати с помощью утилиты EpsonNet WinAssist. Смотрите раздел Настройка принтера с помощью утилиты EpsonNet WinAssist для получения более подробной информации.

> Если объект NetWare уже создан, вы можете также использовать утилиту EpsonNet WebAssist. Смотрите раздел NetWare для получения более подробной информации.

[К началу]

Назад | Далее