Настройка сервера NetWare

# Введение в настройку NetWare

> Поддерживаемые системы
> О режимах

В этом разделе описывается, как настраивать внутренний сервер печати для работы в сети NetWare. Для начала вам необходимо установить принтер в окружение NetWare, а затем настроить внутренний сервер печати при помощи утилиты EpsonNet WinAssist.

## Поддерживаемые системы

- Сервер

> NetWare 3.1/3.11/3.12/3.2 (Bindery)
> NetWare 4.1/4.11/4.2 (NDS, режим эмуляции Bindery)
> IntranetWare (NDS, режим эмуляции Bindery)
> NetWare 5.0/5.1 (NDS, NDPS)
> NetWare 6.0 (NDS, NDPS)

- Клиент

> Конфигурация клиента должна поддерживаться NetWare.
> Клиенты должны иметь возможность использовать драйвер принтера, установленный на внутренний сервер печати.

[К началу]

## О режимах

Вы можете выбирать между режимами Print Server (Сервер печати), Remote Printer (Удаленный принтер) или Standby (Режим ожидания). Мы рекомендуем использовать режим Print Server (Сервер печати) при ограниченном числе пользователей.

Возможности этих режимов описаны ниже.

##### Print Server mode (Сервер печати) (NDS/Bindery Print Server):

> - Высокоскоростная печать непосредственно на принтер.

> - Используется учетная запись пользователя NetWare.

> - Возможность одновременного подключения к 8 файл-серверам.

> - Возможность обработки до 32 очередей заданий на печать.

##### Remote Printer mode (Удаленный принтер):

> - Учетная запись пользователя NetWare не требуется.

> - Для контроля удаленного принтера требуется сервер печати.

> - Возможность добавлять до 16 принтеров под NetWare 3.x и до 255 под NetWare 4.x или более поздней версии.

|  | Примечание:

|  | При включении принтера учетная запись пользователя временно получает доступ в режиме Remote Printer mode (Удаленный принтер). Если в учетной записи пользователя нет свободного места, включите принтер перед подключением пользователя к сети.

##### Standby mode (Режим ожидания)(установлен по умолчанию):

> Standby (Режим ожидания) - режим, используемый по умолчанию. В данном режиме все функции, связанные с протоколом NetWare остановлены. Выберите этот режим, если вы не используете внутренний сервер печати или протокол NetWare.

[К началу]

Далее