Поиск и устранение неисправностей

# Выключение режима ожидания

Если принтер в течение 30 минут не получает данные печати, он входит в режим ожидания. В этом режиме принтер начнет разогреваться после получения данных печати, данный процесс займет приблизительно 65 секунд, после чего принтер начнет печатать.

Выполните следующие действия, чтобы запретить режим ожидания.

| Убедитесь, что принтер выключен.

| Удерживайте нажатой кнопку Down (Вниз) во время включения принтера.

| Когда на ЖК-панели появится сообщение Support Mode (Режим поддержки), выберите Standby (Режим ожидания).

| Используйте кнопку Up (Вверх) или Down (Вниз), чтобы установить значение Standby = Disable

| Нажмите кнопку Enter (Ввод).

| Для выхода из режима SelecType нажмите кнопку Start/Stop (Пуск/Стоп).

[К началу]

Назад