Настройка внутреннего сервера печати / Утилита EpsonNet MacAssist

# Дополнительно

> Timeout (Время ожидания)
> Zone (Зона)

## Timeout (Время ожидания)

В диалоговом окне EpsonNet MacAssist нажмите кнопку Options (Дополнительно), чтобы открыть диалоговое окно Timeout setting (Настройка Времени ожидания). Установите период ожидания до прерывания операции из-за возникновения ошибки Timeout (Время ожидания закончилось) (от 3 до 99 секунд). Ошибка связи возникает если время ожидания превысит установленный интервал, который по умолчанию равен 5 секундам. Если вы установите больший интервал, поиск сетевого принтера будет занимать больше времени. Перезагрузите утилиту EpsonNet MacAssist, чтобы настройки вступили в силу.

[К началу]

## Zone (Зона)

Нажав на кнопку Select Zone (Выбор зоны) в диалоговом окне Option (Дополнительно), вы сможете добавить новую зону для поиска в ней внутреннего сервера печати. Внутренние серверы печати, доступные для использования будут отображаться в списке и вы сможете изменить их настройки. Зоны внешней сети, доступные для использования отображаются в списке Zone (Зона). Зоны для поиска отображаются в списке Search (Поиск). Максимальное количество зон в каждом списке равно 2000. Вам необходимо перезагрузить утилиту EpsonNet MacAssist, чтобы установки вступили в силу.

[К началу]

Назад | Далее