Как сделать / Установка дополнительного оборудования

# Печать тестовой страницы

Чтобы убедиться в правильности установки дополнительного оборудования, распечатайте тестовую страницу, пользуясь кнопками панели управления принтера.

| Включите принтер. Через примерно 30 секунд на ЖК-панели будет отображено сообщение Ready (Готов).

|  | Примечание:

|  | Это время может различаться в зависимости от объема установленной памяти.

| Нажмите кнопку Enter (Ввод) три раза. Принтер напечатает тестовую страницу.

* Кнопка Enter (Ввод)

| Проверьте достоверность информации об установленном дополнительном оборудовании. Если элементы дополнительного оборудования установлены правильно, они появятся под заголовком Hardware Configurations (Аппаратная конфигурация). При отсутствии в списке элементов дополнительного оборудования попробуйте установить их заново.

| Примечание:

| Если дополнительное устройство отсутствует в списке установленных устройств тестовой страницы, убедитесь, что оно правильно подключено к принтеры.

| Если вы не можете добиться печати на принтере правильной тестовой страницы, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

| Вы можете обновлять информацию об установленном дополнительном оборудовании вручную. Нажмите кнопку Update the Printer Option Information Manually (Обновить информацию о дополнительном оборудовании вручную) и нажмите кнопку Settings (Настройка) на закладке Optional Settings (Дополнительная настройка). Откроется диалоговое окно Optional Settings (Дополнительная настройка). Выполните настройку каждого установленного элемента дополнительного оборудования, затем нажмите кнопку OK.

[К началу]

Назад | Далее