Информация об изделии

# Дополнительное оборудование и расходные материалы

> Дополнительное оборудование
> Расходные материалы

## Дополнительное оборудование

Вы можете расширить возможности принтера, установив на нем следующее дополнительное оборудование:

- Блок для бумаги большой вместимости (C12C813861) содержит две кассеты. Он увеличивает максимальную загрузку принтера до 1,000 листов бумаги.

- Накопитель на жестком диске (C12C823921) расширяет технические возможности принтера, позволяя печатать по сети сложные и большие задания с высокой скоростью. Эта опция также делает возможным использование функции Резервное задание, которая позволяет вам сохранять задания на печать на накопителе на жестком диске принтера и печатать их позже, используя панель управления принтера.

- Дополнительный модуль памяти расширяет оперативную память принтера, позволяя печатать большие по объему и насыщенные графикой документы.

- Модуль Adobe® PostScript® 3™ ROM (C12C832501) позволяет вашему принтеру печатать PostScript документы. Он не может быть использован в системах Macintosh®, подключенных с помощью интерфейсной платы IEEE 1394 Type B.

- Интерфейсная плата IEEE 1394 Type B (C12C82391) может быть использована пользователями Macintosh. Она позволит подключить принтер к Macintosh-системе, используя порт® FireWire® .

[К началу]

## Расходные материалы

Ресурс расходных материалов контролируется принтером. Принтер сообщит вам о необходимости замены.

Тонер-картридж (Желтый) Тонер-картридж (Пурпурный) Тонер-картридж (Голубой) Тонер-картридж (Черный) Фотокондуктор Блок переноса изображения Блок термозакрепления 120/220 | S050088 S050089 S050090 S050091 S051081 S053006 S053008/S053007*
| * Артикульный номер может различаться в зависимости от страны-производителя.

Перечисленные ниже специальные носители EPSON, позволят достичь вам максимально высокого качества печати.

EPSON Color Laser Paper (A4) EPSON Color Laser Paper (Letter) EPSON Color Laser Transparencies (A4) EPSON Color Laser Transparencies (Letter) EPSON Color Laser Coated Paper (A4) | S041215 S041218 S041175 S041174 S041383

| Предостережение:

| Не используйте других носителей EPSON, например специальных носителей EPSON для струйной печати, так как они могут заклинить подающий механизм и повредить принтер.

| Не используйте перечисленных выше носителей на других принтерах, кроме случаев, оговоренных в технической документации.

[К началу]

Назад | Далее